**CİHAZ ARABASI ŞARTNAMESİ**

1. Cihaz arabası ABS malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Cihaz arabası paslanmaz, alüminyum veya metalden imal edilmemiş olmalıdır.
3. Cihaz arabası 2 katlı olmalıdır.
4. Cihaz arabasının üst tablası 3 tarafı bariyerli olmalıdır. İsteğe bağlı olarak bütün tablalara bariyer eklenebilmelidir.
5. Hareket kolaylığı için tutma kulpu bulunmalıdır.
6. Üst tablasına monte edilebilen 3 bölmeli sepeti bulunmalıdır.
7. Cihaz arabası üzerinde ABS malzemeden üretilmiş 2 Adet Çekmece bulunmalıdır. Çekmece ebatları 253x459X970 (+/- %5) mm olmalıdır.
8. Cihaz arabasının çekmeceleri içerisinde bölme aparatı bulunmalıdır ve 6 eşit parçaya bölünebilmelidir.
9. Opsiyonel olarak raf sayısı arttırılabilmelidir.
10. Cihaz arabasına opsiyonel olarak askı aparatı monte edilebilmedir.
11. Çekmecelerin yerinden çıkmasını önleyici sistem bulunmalıdır.
12. Cihaz arabasında 2 si fren tertibatlı 4 adet tekerlek bulunmalıdır.
13. Cihaz arabası demonte ürün olup kolay kurulabilir olmalıdır. Kutu içerisinde kurulum talimatı bulunmalıdır.
14. Cihaz arabasının en az iki renk seçeneği bulunmalıdır.
15. Cihaz arabası tekerleri ABS malzemeden imal edilmiş olup yere temas eden kısımları kauçuk malzemeden imal edilmiş olmalıdır, bu sayede sessiz hareket edebilmelidir.
16. Tekerlerinin fren tertibatında paslanma ve korozyon açısından metal vb. türevleri kullanılmamalıdır.
17. Cihaz arabasının ebatları dıştan dışa 470X676X875 (+/- %5) mm olmalıdır.